**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Тележка механизированная передаточная ТМПА-10 т. (Аккумуляторная)



****

Рисунок не определяет конструкцию тележки

|  |  |
| --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ** (впишите нужное, поставьте галочку) |  |
| **Количество тележек, шт.** |  | **Базовое исполнение** | **Варианты дополнительных исполнений по заказу** | **не стандартное исполнение** |
|  |
| **мощностные показатели** | **Скорость передвижения, м/мин.** |   | 50 |   | 70 |   | 35 |   | 20 |   |   |  |
| **Максимальный преодолеваемый уклон (с полной нагрузкой) %** | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |  |
| **Мощность электромотора передвижения, кВт** | 6,3 | 9 | 5 | 3 |   |   |  |
| **Напряжение АКБ, В** | 72 | 72 | 72 | 48 |   |   |  |
| **Ёмкость АКБ, Ач.\*** | 500 | 600 | 400 | 400 |   |   |  |
| **Параметры АКБ и климатическое исполнение в зависимости от типа АКБ** | **Тип аккумуляторной батареи** |   | AMG |   | GEL |   | LiFePo4 |   |   |  |
| **При эксплуатации** | У1 /-20...+50 | У1 /-40...+50 | У1 /-10...+40 |  |
| **При хранении** | У3 / -20...+50 | У3 / -20...+50 | У4 / +5...+40 |  |
| **При зарядки АКБ** | У3 / -20...+50 | У3 / -20...+50 | У4 / +5...+40 |  |
| **Время зарядки АКБ \*\*** | 12 | 12 | 3,5 |  |
| **Габаритные размеры платформы (тележки)** | **Длина L, м.** |   | 4.5 (4,7) |   | 5(5.2) |   | 5.5(5.7) |   | 6(6.2) |   |   |  |
| **Ширина В, м.** |   | 2 |   |   |  |
| **Высота h, м** |   | 0,7 |   |   |  |
| **Тип управления** |   | пульт на кабеле |   | радиоуправление |  |
| **Система от столкновения с препятствиями** |   | механический бампер  |   | Лидар |   |   |  |
| **Настил** |   | Рифлёная сталь (4 мм.) |   | Резина |   |   |  |
| **Цвет** | **тележки** |   | RAL1033  |   |   |  |
|  **настила** |   | черный |   |   |  |
| Комплектация по умолчанию: | Дополнительные опции: |  |
| Встроенная зарядная станция |  |   |   | Головной свет (светодиодные фары) |  |   |  |
| Звуковая сигнализация |  |  |   |   | Съёмные борта (коники) |  |  |  |   |  |
| Световая сигнализация |  |  |   |   | Ложементы |  |  |  |  |   |  |
| Индикатор заряда АКБ |  |  |   |   | Буксировка тележки при полном разряде АКБ (буксировочное дышло, механизм отключения приводной оси) |  |
| Строповочные петли |  |  |   |   |  |
| Бесщёточный электромотор постоянного тока |   |  |

\*Ёмкость АКБ рассчитана на непрерывную работу тележки в течение 8 часов (с полной нагрузкой) без учёта времени погрузки/разгрузки.

\*\*Время зарядки АКБ может меняться в зависимости от температуры окружающей среды, параметров питающей сети и остаточного уровня заряда, в данном случае указано при условиях:

1. Температура окружающей среды +200С;
2. Остаточный уровень заряда не менее 20%.

Особые требования по изготовлению тележки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ! Тележки не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных средах, в
помещениях с парами кислот и щелочей, концентрации которых вызывают разрушение электрической изоляции, для транспортирования расплавленного металла, ядовитых веществ**

**\*Время зарядки аккумулятора указано, при**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Согласовано: АО «ВОМЗ»:Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.Тел/факс (81153) 6-88-44, 6-87-07, 6-87-84м.п. Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |